PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - HILOS

**- ¿Qué es una hilo en el contexto de los microprocesadores?**

**[1]**

Un hilo de procesamiento se define como el flujo de control de datos de un programa, los cuales permiten administrar las tareas de un microprocesador y de sus distintos núcleos con una mayor eficacia. Gracias a estos es posible dividir en segmentos los procesos o tareas para optimizar los tiempos de espera de cada instrucción en la cola del proceso. Estos segmentos se conocen con el nombre de subprocesos o threads. [2]

Cada hilo de procesamiento abarca un trozo del proceso a ejecutar. Estos trozos de información se van introduciendo al núcleo físico, haciendo más simple el proceso a realizar, evitando así tareas ineficientes causadas por introducir en este caso la tarea completa en el núcleo. Así, la CPU es capaz de procesar una gran cantidad de tareas al mismo tiempo, y de manera simultánea.

**- ¿Se puede hablar de la historia de los hilos?**

La idea de hilo, como un flujo secuencial de control inicio en 1965 con el sistema Berkeley Timesharing, conocidos en ese momento como procesos. [6][Dijkstra, 1965]. En un principio los hilos se conocían comúnmente como “tareas” y este fue el nombre que se adopto en OS / 360 Multiprogramming with a Variable Number of Tasks (MVT) en 1967

Estos procesos interactuaban con variables compartidas, semáforos y medios similares. Max Smith realizó un primer ejemplar de hilos en Multics en 1970; esto lo logró con ayuda de diversas pilas en un solo proceso pesado y así lograr resistir compilaciones de fondo. En el mismo año apareció unix.

La noción de unix de un “proceso” añadía a un hilo de control secuencial un espacio de direcciones virtuales[7][Saltzer, 66]. Estos procesos resultaban ser bastante pesadas. Al no poder compartir memoria (cada uno tenía su propio espacio de direcciones), su interacción se realizaba a través de tuberías, señales, etc. La memoria compartida se agregó un tiempo después.

Los usuarios de Unix empezaron a perder los procesos en los que se compartía memoria. Para solucionar esto se crean los subprocesos, que compartían el espacio de direcciones de un único proceso de Unix. Siendo procesos livianos en comparación de los antiguos procesos pesados.

Aparecen los hilos en los sistemas operativos como se conocen hoy en día, permitiendo a una aplicación realizar varias tareas a la vez de manera recurrente, estos hilos de ejecución comparten el espacio de memoria, los archivos abiertos, situación de autenticación. Todo esto permite hacer más simple el diseño de las aplicaciones que llevan a cabo varias funciones simultáneamente.

[1]<https://ieeexplore.ieee.org/document/5650174>

[2]<https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Informatica/Arquitecturas_de_computadores_avanzadas/Arquitecturas_de_computadores_avanzadas_(Modulo_3).pdf>

* [3][Cheriton, 79] Cheriton, DR, *Estructuración multiproceso y el sistema operativo Thoth* , Ph.D. Tesis, Universidad de Waterloo, 1979.
* [4][Daley y Dennis, 68] Daley, RC, Dennis, JB, *memoria virtual, procesos y uso compartido en Multics* , Comm. ACM 11, 306-312, mayo de 1968.
* [5][Dennis & van Horn, 66] Dennis, JB, van Horn, EC, *Semántica de programación para cálculos multiprogramados* , MAC-TR-21, 1966.
* [6][Dijkstra, 65] Dijkstra, EW, *Procesos secuenciales cooperantes* , en *Lenguajes de programación* , Genuys, F. (ed.), Academic Press, 1965.
* [7][Saltzer, 66] Saltzer, JH, *Control de tráfico en un sistema informático multiplexado* , MAC-TR-30 (Tesis Sc.D.), julio de 1966.